> [!CAUTION]
> Для устройст в версией железа HW:02 нужно выбирать файл прошивки firmware_hw0_2.bin
> 
> Устройства без QR код на лицевой стороне имеют версию железа HW:02
> Также версию железа можно увидеть в закладке "О устройстве"
>

# Как отличить версию HW для УС-RS485

![Внешний вид](doc/HW_type.png)

## HW 0.2

Высокий корпус на DIN рейку D2 без наклейки на лицевую сторону или с наклейкой без QR кода. 
Использовать файл rs485_hw0_2.bin

## HW 1.2

Высокий корпус на DIN рейку D2 c наклейки на лицевой стороне на которой есть QR код
Использовать файл rs485_hw1_2.bin

## HW 2.0 и более

Плоский корпус на DIN рейку D3 На наклейке есть маркировка HW с версией
Использовать файл rs485_hwX_Y.bin

# Как отличить версию HW для УС-OptoPort
![Внешний вид](doc/opto_hw1_0.jpg)
Плоский корпус на DIN рейку D3 На наклейке есть маркировка HW с версией
Использовать файл opto_hwX_Y.bin

# Через ВЕБ интерфейс

1) Обновление файлов
 
    Перейти на закладку Файлы   
    Выбрать все файлы из папки www
    Нажать конопку обновить

2) Обновление прошивки

    Перейти в закладку OTA
    Выбрать файл firmware.bin
    Нажать кнопку Обновить