Устройство

Режим |
Период (сек.) | 60 с| 15 мин| 1 час| 24 часа
Скорость |
Профиль |
Серийный номер |
Пароль | HEX/ ANSI
Класс |
Смещенние Тариф сум. |
Смещенние Тариф 1 |
Смещенние Тариф 2 |
Смещенние Тариф 3 |
Смещенние Тариф 4 |
Смещенние Тариф 5 |
Waterius EMail |
Только тарифы |

Информация

Данный режим при старте пытается перебрать все протоколы счётчиков. Рекомендуется только если счётчик не вошол в перечень потдерживаемых протоколов

Информация

Может быть использован для считывания нескольких устройств.

Скорость по умолчанию 9600.

Меркурий 200. Адрес 6 последних цифр серийного номера или номер квартиры в формате kv23.

## Поддерживаемые устройства

Наименование | Питание | Подключение
--- | --- | ---
Меркурий 200 | 5 * | A-2,B-3
Меркурий 203 R (кроме 203.2TD) | - | A-7,B-6
Меркурий 206 R | 6-10 ** | A-8,B-9
Меркурий 206 RS | - | A-8,B-9

* - !! Внимание не 5в питание интерфейса может привести к выгоранию порта

** - !! Внимание 12в питание интерфейса может привести к выгоранию порта

Информация

Может быть использован для считывания нескольких устройств.

Сетевым адресом счетчика по умолчанию являются три последние цифры заводского номера или две последние цифры в случае, если три последние цифры образуют число более 240. Если три последние цифры – нули, то сетевой адрес «1»

Универсальный адрес: «0» (Пустое поле) - для всех счетчиков, но пользоваться им можно только если к преобразователю подключен один счетчик, не более.

Пароль: Пустое поле - пароль по умолчанию.

Скорость по умолчанию 9600.

## Поддерживаемые устройства

Наименование | Питание | Подключение
--- | --- | ---
Меркурий 150 C | - | A-B,B-A
Меркурий 150 R | - | A-A,B-B
Меркурий 203.2TD R | - | 7-A,6-B
Меркурий 204 C | 6-10 * | 7-B,6-A; 15-A,14-B
Меркурий 204 R | 6-10 * | 6-B,7-A; 14-A,15-B
Меркурий 204 RХ | - | 6-B,7-A; 14-A,15-B
Меркурий 230 | 6-10 * | 19-A,24-B,23-+,19-G
Меркурий 234 RХ | 6-10 * | 6-B,7-A; 14-A,15-B
Меркурий 234 R | - | 6-B,7-A; 14-A,15-B
Меркурий 236 R | 6-10 * | 15-A,16-B
Меркурий 236 RS | - | 15-A,16-B
Меркурий 350 C | - | 16-A,15-B
Меркурий 350 R | - | 15-A,16-B

* - !! Внимание 12в питание интерфейса может привести к выгоранию порта

Информация

Может считывать только одно устройство.

Скорость по умолчанию 9600.

## Поддерживаемые устройства

Наименование | Питание | Подключение
--- | --- | ---
Энергомера СЕ 102М A | - | 9-A,10-B
Энергомера СЕ 201 A | - | 11-A,12-B
Энергомера СЕ 208 IEC A | - | 7-A,8-B
Энергомера СЕ 301 R? A | - | 12-A,13-B
Энергомера СЕ 301 S? A | - | Порт 19: 4-A,3-B
Энергомера СЕ 303 R? A | 9 | 12-A,13-B
Энергомера СЕ 303 S? A | 9 | Порт 19: 4-A,3-B
Энергомера ЦЭ6850М _1_ | - | порт 19: 4-A,3-B
Энергомера СЕ 304 A | - | порт 19: 4-A,3-B
Энергомера СЕ 308 IEC A | - | порт 19: 4-A,3-B
НЕВА МТ1 E4 | - | G-A,B-B
НЕВА МТ 115 E4 | - | A-A,B-B
НЕВА МТ 124 E4 | - | 9-A,10-B
НЕВА МТ 304 E4 | - | 9-A,10-B
НЕВА МТ 314 E4 | - | 25-A,24-B
НЕВА МТ 315 E4 | - | A-A,B-B
НЕВА МТ 323 E4 | - | 25-A,24-B
НЕВА МТ 324 E4 | - | 27-A,26-B
НЕВА МТ 4XX | - | 7-A,8-B

Информация

Может считывать только одно устройство.

Скорость по умолчанию 9600.

## Поддерживаемые устройства

Наименование | Подключение
--- | ---
НЕВА МТ 113 | Подробнее
НЕВА МТ 114 | Подробнее
НЕВА МТ 115 | Подробнее
НЕВА МТ 124 | Подробнее
НЕВА МТ 314 | Подробнее
НЕВА МТ 315 | Подробнее
НЕВА МТ 323 | Подробнее
НЕВА МТ 324 | Подробнее
НЕВА СТ412 | Подробнее
Энергомера CE308 | Подробнее

Информация

Может быть использован для считывания нескольких устройств.

Скорость по умолчанию 9600.

## Поддерживаемые устройства

Наименование | Питание | Подключение
--- | --- | ---
IEK Star 104 | 10-24 (при наличии) | 5-A,6-B
КАСКАД-1-МТ | - | 5-A,6-B

Информация

Может быть использован для считывания нескольких устройств.

Универсальный адрес: «0» (Пустое поле)- для всех счетчиков, но пользоваться им можно только если к преобразователю подключен один счетчик, не более.

Пароль: Пустое поле - пароль по умолчанию.

Скорость по умолчанию 9600.

## Поддерживаемые устройства

Наименование | Питание | Подключение
--- | --- | ---
СПБ ЗИП ЦЭ2726А | - | 10-A,9-B
СПБ ЗИП ЦЭ2727А | - | 10-A,9-B

Информация

Может быть использован для считывания нескольких устройств.

Универсальный адрес: Последние 5 чисел серийного номера.

Пароль: Пустое поле - пароль по умолчанию.

Скорость по умолчанию 9600.

## Поддерживаемые устройства

Наименование | Подключение
--- | ---
Энерномера CE201 | Подробнее
Энерномера CE307 R33 | Подробнее

Информация

Может быть использован для считывания нескольких устройств.

Универсальный адрес: «0» (Пустое поле) - для всех счетчиков, но пользоваться им можно только если к преобразователю подключен один счетчик, не более.

Скорость по умолчанию 9600.

## Поддерживаемые устройства

Наименование | Питание | Подключение
--- | --- | ---
Пульсар теплосчётчик | - | A-A,B-B
Пульсар модуль счетчика воды | - | A-A,A-B
Пульсар счетчик воды электронный | - | Подробнее

Информация

Может быть использован для считывания нескольких устройств.

## Поддерживаемые устройства

Наименование | Подключение
--- | ---
Ленэнерго ЛЕ 221 | Подробнее
Ленэнерго ЛЕ-2 | Подробнее
Ленэнерго ЛЕ-3 | Подробнее
Меркурий 204 ARTM | Подробнее
Меркурий 208 ART | Подробнее
Меркурий 234 ART | Подробнее
Меркурий 238 ART | Подробнее
МИРТЕК-12-РУ | Подробнее
НАРТИС-100 | Подробнее
НАРТИС-300 | Подробнее
НЕВА СТ412 | Подробнее
Пульсар 1Т | Подробнее
Пульсар 3 | Подробнее
РиМ 181 | Подробнее
РиМ 289 | Подробнее
РиМ 489 | Подробнее
Рокип SM40x | Подробнее
Рокип ST40X | Подробнее
СПБ-ЗИП Вектор-100 | Подробнее
СПБ-ЗИП Вектор-300 | Подробнее
ЭМИС ЭЛЕКТРА 971 | Подробнее
ЭМИС ЭЛЕКТРА 976 | Подробнее
Энергомера CE207 | Подробнее
Энергомера CE208BY | Подробнее
Энергомера CE307 R34 | Подробнее
Энергомера CE308 | Подробнее

Информация

Может быть использован для считывания нескольких устройств.

## Поддерживаемые устройства

Наименование | Подключение
--- | ---
Авектра ТСУ | Подробнее

Информация

Может быть использован для считывания нескольких устройств.

## Поддерживаемые устройства

Наименование | Подключение
--- | ---
Бетар СГВЭ, СХВЭ | Подробнее
Бетар СГБМ | Подробнее

Информация

Может быть использован для считывания нескольких устройств.

## Поддерживаемые устройства

Наименование | Подключение
--- | ---
ITELMA БЕРИЛЛ | Подробнее
ПУЛЬС 15 | Подробнее
ПУЛЬС СТА | Подробнее
ПУЛЬС СТК | Подробнее
СТК Марс Ду | Подробнее